1，身份证读取
	方法一，需要接公安部黑色的解码模块，身份证放到天线上，模块主动读取。点击护照区的“读取”按键。
	方法二，在CPU脚本区的下拉框选择 ID CARD XXX.cos, 放卡后点击“执行”。

2，护照，港澳台通信证，等具有PASSPORT标识的证件。
	方法一，在MRZ.dat中，输入机读码信息，打卡软件后，在护照区的下拉框选择对应机读码，放卡后点击"读取”。
	方法二，在护照区的下拉框中临时输入"卡号(10) + 生日(7) + 期限(7)", 放卡后点击“读取”。

3，M1 卡读取
	在CPU脚本区的下拉框选择 M1 CARD.cos(脚本中密钥FFFFFFFFFFFF), 放卡后点击“执行”。

4，NTAG 卡读取
	在CPU脚本区的下拉框选择 NTAG CARD.cos, 放卡后点击“执行”。

5，新建脚本的选择
	在CPU脚本区的下拉框选择 Open New Files，选择您的脚本。

如需更多脚本演示，请联系我司。